DMS视频探测器设备监控功能点

1. 增加筛选搜索项：车牌号码、车位编号和设备状态——接收
2. 筛选搜索项：改为中文显示——接收
3. 增加“一键自动控灯”的按钮——接收
4. 更换手动和自动控灯的标识显示方式——接收
5. 将“导入”“导出”按钮放在搜索模块——暂不接收，因搜索模块跟按钮操作模块不是同个内容，且整个DMS的前端框架设计如此，可调整“导入”“导出”按钮的间距以增加实际展示的界面范围。
6. 按“离线-在线手动-在线自动”的顺序排列——接收
7. 去掉“切换状态”按钮，点击灯即可切换状态——接收
8. 增加“刷新”按钮，可以刷新状态——待定
9. 时间不显示年份，不显示yyyy-MM-dd只显示HH:mm:ss——接收