1. 将原来的“调试”“恢复”按钮改为“进入调试”“恢复正常”；
2. 将原来的灯条改回圆形灯形式；
3. 增加“置红”“置绿按钮”，亮绿灯时，按钮为“置红”；亮红灯时，按钮为置绿。
4. 点击“置红”将绿灯切换为红灯；点击“置绿”将红灯切换为绿灯，此时控灯模式为手动控灯。灯离线时隐藏“置红”“置绿”和“切回自动”按钮
5. 将原来的“自动控灯”按钮改为“切回自动”按钮，在线手动控灯模式下，显示“切回自动”按钮；点击“切回自动”按钮，将控灯模式切换回自动；切换回自动控灯模式后，隐藏“切回自动”按钮，并变换为在线自动控灯模式的区域框的填充色。
6. 只要有一个设备离线的状态下，区域框的填充色为灰色；设备均在线、手动控灯模式下，区域框的填充色为蓝色；设备均在线、自动控灯模式下，区域框的填充色为绿色；（实际区域框的背景颜色以UI设计稿为准）
7. 原来按“离线-在线手动-在线自动”的顺序排列 改为按“在线手动-离线-在线自动”的顺序进行排列。