双无线策略

三网双待

网1：有线

网2：Card1：出厂标配4G APN卡，为固定辅助链路，不传图片

网3：Card2：项目自行配置

网络传输优先级

网1>网3

网1、网3同时在线时，优先选用网1搭配网2进行传输。

网1、网3只有一个在线时，自动搭配网2进行传输。

网2不在线，网1、网3同时传输。