# 版本升级说明

1.使用本次发布的扫码工具进行批量升级。

2.两车位和三车位相机程序不能互升。

3.相机如果烧写过2017227版本，可直接使用二次升级包，通过网络升级，不需要再进行烧写，否则必须进行烧写。

**升级后版本信息如下：**

**两车位：**

**2.0.8074.SVR\_APTINA\_AR0130\_DC\_720P\_30FPS.20171205181220DL**

**车牌：2.1.4952.ALG\_VLPR\_DLA\_VDC\_ALPHA.0104**

**车检：2.3.2017.ALG\_ODR\_VDC.0109**

**车位：3.1.7939.ALG\_IPG.1120**

**三车位：**

**3.0.8074.SVR\_APTINA\_AR0230\_HISPI\_1080P\_30FPS.20171205195641DL**

**车牌：2.1.4952.ALG\_VLPR\_DLA\_VDC\_ALPHA.0104**

**车检：2.3.2017.ALG\_ODR\_VDC.0109**

**车位：3.1.7939.ALG\_IPG.1120**